

Representative office

“Regal Petroleum Corporation Limited”

Shevchenko Str., 162, village Yakhnyky,

Lokhvytsia district, Poltava region, 37212, Ukraine

Tel./fax +380 (5356) 9-66-34

5, Dymytrova Str, Kyiv, 03150

Tel./fax +380 (44) 364-79-30(35)

*Вих.№ -*

Представництво

«Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед»

Україна, 37212, Полтавська обл., Лохвицький р-н,

с. Яхники, вул. Шевченка, № 162

Тел./факс +380 (5356) 9-66-34

03150, Київ, вул. Димитрова,5

Тел./факс +380 (44) 364-79-30(35)

# Керівнику підприємства

Представництво РПКЛ, в процесі здійснення своєї діяльності у 2016 році, має потребу у виконанні робіт з капітального ремонту, випробування та інших видів робіт за допомогою мобільної бурової установки (вантажопідйомністю 125-180 тон) на свердловинах, що знаходяться у Лохвицькому районі Полтавської області.

У зв'язку з цим, просимо Вас надати комерційну пропозицію, щодо можливості виконання робіт з використанням бурового верстата. В пропозиції просимо зазначити наступні відомості:

* вартість та строки мобілізації та монтажу обладнання та персоналу;
* добову ставку роботи бурового обладнання та персоналу;
* добову ставку простою бурового обладнання та персоналу;
* добову ставку простою бурового обладнання без персоналу;
* вартість та строки переміщення обладнання та персоналу в межах родовищ Представництва;
* вартість оренди 73 мм. бурильного інструменту;
* вартість та строки демобілізації та демонтажу обладнання та персоналу;
* повну специфікацію бурового верстату та обладнання, необхідного для виконання вказаних робіт;
* наявність ліцензій та дозволів на виконання згаданих робіт;
* коротке резюме ключового персоналу, що буде задіяний при виконанні робіт;
* інформацію щодо проходження персоналом в установленому порядку медичного огляду, спеціального навчання та перевірки знань з охорони праці, пожежної та протифонтанної безпеки.

Вимоги до комплектації обладнанням бурової установки:

* гідравлічний трубний ключ;
* джерело автономного енергозабезпечення для безперебійної роботи обладнання (ДЕС);
* противикидне обладнання з робочим тиском 700 атм ( пульт гідравлічного керування превенторами, превентор в комплекті глухими, трубними та зрізними плашками, блок дроселювання та блок глушіння);
* буровий насос;
* вібросито;
* дегазатор;
* ємності для розчину об’ємом 120м3 обладнані перемішувачами;
* елеватори (спайдери) для гладкого інструменту та інструменту з висадженими кінцями.

До вартості роботи бурового обладнання та персоналу необхідно включити вартість паливно-мастильних матеріалів (із відміткою про включення вартості ПММ у комерційній пропозиції). Комерційна пропозиція буде розглядатися лише за умови наявності повного переліку обладнання зазначеного в додатку D.

Надання комерційної пропозиції у відповідь на цей запит буде розглядатися Представництвом, як згода із всіма умовами договору на виконання робіт (Додаток 1), який є невід’ємною частиною комерційної пропозиції.

Додаткові відомості, що стануть необхідними у ході підготовки комерційної пропозиції можна отримати у головних технічних спеціалістів та фахівця з постачання Верби Ігора Олександрович за телефоном +38 (067) 406-26-41.

***Додаток1:*** Проект договору на виконання робіт на свердловинах.

**З повагою,**

**Керівник Представництва В.Л. Погорелов**